Ifølge aftale stykliste på skadet dele, bemærk der er kun vejledende, da der er meget der ikke er tjekket endnu.

Tanken skal afmonteres fra chassis alle dele skal afmonteres og genopbygges, tjekkes inden lakering.

* Udskift af svøb i tank.
* Konsol for svingbar slangetromle.
* Hydraulikcylinder for sving.
* Styrtbøjler.
* Transporttromle inkl. ophæng
* Sugetop i bagende.
* Kran udskydelig komplet.
* Spuletromle stor på bagende.
* Kanalspuleslange 200m.
* Spuletromle lille på bagende.
* Lille tromle i skab inkl. ophæng.
* Ophæng for tromler i bagende.
* Stoparm for sving på bagende.
* Konsol for stor bagboks.
* Tandhjul 2 stk. for spuletromler bag.
* Kamera på bagende.
* Logoplade 300 mm. inkl. ophæng.
* Logoplade 600 mm. inkl. ophæng.
* Logoplade bagende inkl. ophæng.
* Slangekasse inkl. ophæng.
* Sugekassette komplet inkl. slange.
* 2 stk. oliekøler HP50.
* Hydrauliktank.
* Ventilløfter på spulepumpe ( URACA)
* Montagekonsol for trækstation og trækstation.
* Faretavler.
* Manøvrepult/skab.
* Kofanger inkl. lygter.
* Bagboks slam.
* Boks til transporttromle.
* Afskærmning til slangetromler.
* Værktøjsskabe, tøjskab, inkl. ophæng
* Manøvrepult på svingarm.
* Sideafskærmning, højre og venstre side.
* Ramme for ophæng til Uraca pumpe
* Hydraulikcylinder til bagluge.
* Rørføring på tank top.
* Hydraulikslanger, koblinger.
* Skærm for manøvreskab.
* Afdækning for lugecylinder.
* Slangerør under dornene.
* Slambakke i bag.
* Understel/ hjælperamme.
* Diverse el udstyr.
* Lakering  af hele tankanlægget.
* Trykprøvning.
* Myndighedsarbejde Inspectar.
* Test.

Opsvejsning ca. 100 timer af 522.-………….……..52.200.-

Montage ca. 1200 timer af 522.-…………………...626.400.-

Styring og el ca. 100 timer af 522.-………………….52.200.-

Samlet overslags pris…………….1.400.000.- til 1.600.000.-