|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAG NO** | **COM ID NO** | **PART NO** | **MATERIAL DESCRIPTION** | **PL QTY** |
| TE165 | BAL-BULK-01 - 2476 | 3RV20110FA10 | Circuit breaker size S00 for motor protection, | 3 |
| TE178 | BAL-BULK-01 - 2489 | S203M-C25 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - C - 25 ampere | 1 |
| TE181 | BAL-BULK-01 - 2492 | AF80-22-00-13 | AF80-22-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor | 1 |
| TE183 | BAL-BULK-01 - 2494 | S202M-C1 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 2P - C - 1 ampere | 3 |
| TE187 | BAL-BULK-01 - 2498 | N/A | LC-LC Splice  BOX | 10 |
| TE197 | BAL-BULK-01 - 2508 | S202M-C1 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 2P - C - 1 ampere | 1 |
| TE198 | BAL-BULK-01 - 2509 | S202M-C32 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 2P - C - 32 ampere | 1 |
| TE199 | BAL-BULK-01 - 2510 | S202-C3 | Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 3 ampere | 1 |
| TE201 | BAL-BULK-01 - 2512 | E201/63G | Isolator E201/63g | 3 |
| TE202 | BAL-BULK-01 - 2513 | S203M-C40 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - C - 40 ampere | 2 |
| TE203 | BAL-BULK-01 - 2514 | S203M-C10 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - C - 10 ampere | 3 |
| TE204 | BAL-BULK-01 - 2515 | SA 1 | SA 1 Locking Device | 5 |
| TE205 | BAL-BULK-01 - 2516 | N/A | Cable Numbering Marker (No.1 ~9 ,L,N,V) | 455 |
| TE206 | BAL-BULK-01 - 2517 | HKF-11 | HKF-11 Aux.-contact for front mounting | 3 |
| TE207 | BAL-BULK-01 - 2518 | N/A | Warning Plate ( 230VAC,400VAC,690VAC) | 88 |
| TE208 | BAL-BULK-01 - 2519 | OFAA000GG63 | OFAA000GG63 HRC Fuse Link Size NH000, gG | 3 |
| TE210 | BAL-BULK-01 - 2521 | S202M-C63 | Miniature Circuit Breaker - S200M - 2P - C - 63 ampere | 2 |
| TE214 | BAL-BULK-01 - 2525 | PTPOWER 50 P | High-current terminal block, nom. voltage: 1500 V, nominal current: 150 A, connection method: Power-Turn connection, number of connections: 2, cross section:10 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0 | 6 |
| TE248 | BAL-BULK-01 - 2564 | CL-523Y | Compact Pilot Light - Pilot light head - Yellow - Illuminated - Lamptype: LED 230V AC | 6 |
| TE159 | BAL-BULK-01 - 3049 | S202-C16 | Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 16 ampere | 146 |
| TE162 | BAL-BULK-01 - 3052 | S202-C10 | Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 10 ampere (2CDS 252 001R0164) | 173 |
| TE164 | BAL-BULK-01 - 3054 | DDA203 AC-40 / 0.03 | DDA203 AC-40 / 0.03 - RCD Block | 3 |
| TE186 | BAL-BULK-01 - 3076 | DDA203AC-63/0.03 | DDA200 AC Type RCD Block 3 Pole | 22 |
| TE190 | BAL-BULK-01 - 3080 | MOE-E T4-T5 220...250 Vac/dc X REM.CONT | MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T4-T5 | 1 |
| TE192 | BAL-BULK-01 - 3082 | CC-E-VA-R1-6.6 | CC-E-VA-R1-6.6 Current Sockets | 1 |
| TE193 | BAL-BULK-01 - 3083 | OT100F3 | OT100F3 switch-disconnector | 1 |
| TE194 | BAL-BULK-01 - 3084 | XB4BVM1 | Complete control buttons | 1 |
| TS-01-104 | BAL-TEL-01 - 134 | N/A | 24VDC RELAYS FOR CABINET WITH ACCESSARIES | 1 |
| TS-01-264 | BAL-TEL-01 - 165 | Faulty ACS Motherboard | - ACS Controller Motherboard | 3 |
| TS-01-257 | BAL-TEL-01 - 174 | Removed 12" MPP Bracket | MPP Bracket (Chief, Wall Mount Kit) | 1 |
| TS-01-265 | BAL-TEL-01 - 177 | E175964 | 12" MPP (ELO, ET1291L) | 2 |
| TS-01-011-001 | BAL-TEL-01 - 21 | S 202 C2 | Circuit Breaker - 2A | 10 |
| TS-01-011-002 | BAL-TEL-01 - 22 | S 202 C4 | Circuit Breaker - 4A | 10 |
| TS-01-011-003 | BAL-TEL-01 - 23 | S 202 C6 | Circuit Breaker - 6A | 10 |
| TS-01-011-004 | BAL-TEL-01 - 24 | S 202 C10 | Circuit Breaker -  10A | 7 |