Diverse rør, bend og anoder.

62 rør, 16 bend, 17 anoder.

36 rør a 5-6 m lengde:

10 rør: OD: 463 mm, WT: 25,4 mm

18 rør: OD: 472 mm, WT: 29,7 mm

8 rør: OD: 476 mm, WT: 32,0 mm

17 rør a 5-6 m lengde:

4 rør: OD: 505 mm, WT: 20,9 mm

7 rør: OD: 512 mm, WT: 24,4 mm

6 rør: OD: 520 mm, WT: 28,4 mm

• Totalt vekt stål: 112 tonn

• Bart stål

• Innvendig tynn kappe rustfritt

• Sertifikater tilgjengelig

• SAWL 450 ID 316L

15 bend:

• 8 bend: OD: 746 mm, WT 25/50, lengde 3 - 4 m (4 m/asfaltbelegg, 3 m/betongbelegg, 1 m/gummibelegg)

• 7 bend: OD: 746 mm, WT 25/50, lengde 5 - 6 m (1 m/asfaltbelegg, 6 m/betongbelegg)

• Totalt vekt stål: 35 tonn

• Total vekt betong: 12 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

• DNV SAWL 450 IDU

1 bend:

• 1 bend OD: 457 mm, WT 25, lengde 3,5 m, gummibelegg

• Totalt vekt stål: 0,7 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

17 anoder: (12 store, 5 mindre)

• Sink/aluminium

• Totalvekt: 2 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

1 rør a 12 m lengde

• OD: 760 mm, WT: 30 mm, betongbelegg

• Totalt vekt stål: 5,5 tonn

• Total vekt betong: 3,5 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

2 rør a 12m lengde

• 1 rør 30’’, OD: 790 mm, WT: 55 mm, PP belegg

• 1 rør 28’’, OD: 710 mm, WT: 30 mm, tynt PP belegg

• Totalt vekt stål: 10,7 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

1 rør a 12 m lengde

• OD: 760 mm, WT: 30 mm, betongbelegg

• Totalt vekt stål: 5,5 tonn

• Total vekt betong: 3,5 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

2 rør a 12m lengde

• 1 rør 30’’, OD: 790 mm, WT: 55 mm, PP belegg

• 1 rør 28’’, OD: 710 mm, WT: 30 mm, tynt PP belegg

• Totalt vekt stål: 10,7 tonn

• Sertifikater ikke tilgjengelig

2 rør a 12 m lengde

* OD: 1027 mm, WT: 25 mm, betongbelegg
* Totalt vekt stål: 18,5 tonn
* Total vekt betong: 20 tonn
* Sertifikater ikke tilgjengelig

1 rør a 12 m lengde

* OD: 1027 mm, WT: 25 mm, bart stål
* Totalt vekt stål: 9,2 tonn
* Sertifikater ikke tilgjengelig

3 rør

* 1 rør 20’’             - 12 m, OD: 520 mm, WT: 25 mm, bart stål
* 1 rør 20’’             - 10 m, OD: 530 mm, WT: 30 mm, bart stål
* 1 rør 16’’             - 10 m, OD: 425 mm, WT: 20 mm, bart stål
* Totalt vekt stål:   9 tonn
* Sertifikater ikke tilgjengelig